Kastre Vallavalitsus soovib osta järelhaagisel paikneva diiselgeneraatori valla kriisikogunemise kohtade elektrienergiaga varustamiseks võimalike pikemate voolukatkestuste puhul.

Generaatori parameetrid:

 Elektrilised parameetrid on:

88kWA / 70kW ,peakaitse 125A , 400/230V

Generaatori suurimad lubatud gabariidid on 2600mmx1200mmx1600mm(pikkus x laius x kõrgus)

Kaal kütuseta kuni 1400 kg

Haagisel peab olema hingedel plastikust jäik suletav kate.

Generaator peab olema kohtkindlalt paigaldatud haagisele ja olema töövalmiduses.

Kütusemahuti vähemalt 150 liitrit või suurusega, mis tagaks generaatori töö 12 tunniks.

Generaator tuleb tarnida aadressile Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald, Tartu maakond **hiljemalt 15. detsembriks 2022.a.**

Pakkumuse esitamise tähtaeg on **20. september 2022.a kell 10.00**

Lisainfo:

Mart Keerutaja

mart.keerutaja@kastre.ee

5855 2944